附件

1. 钢结构网架平面尺寸25.4m×16.01m；

2. 保证施工操作人员的安全、保证其他人员安全、不影响医院正常营业；

3. 搭设操作平台及各种安全防护措施；

4. 对网架进行全面检查；

5. 对螺栓、节点进行检查，对松动部位进行处理；

6. 对缺陷点位进行修复；

7. 对钢结构进行除锈处理；

8. 对钢结构锈蚀部位进行补刷防锈漆处理；

9. 对钢结构表面进行清洁处理；

10. 对钢结构表面进行涂刷防火涂料处理；

11.对玻璃表面进行清洁处理；

12.对玻璃漏水部位进行修补处理；

13.可清洗遮阳布进行更换