|  |
| --- |
|  |
| **序号** | **物品名称** | **物品规格型号、参数** | **单位** | **参考图片** | **报价（元）** |
| **1** | **医疗废物垃圾箱** | **470\*330\*765mm外观要求：表面应光滑平整，不应有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹，闭合部位不应有明显变形。同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身应色泽均匀性能：产品距离地面800mm高度不加负荷跌落时，应无破损材料：高密度聚乙烯** | **个** |  |  |
| **2** | **其他垃圾桶** | **470\*330\*760mm外观要求：表面应光滑平整，不应有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹，闭合部位不应有明显变形。同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身应色泽均匀性能：产品距离地面800mm高度不加负荷跌落时，应无破损材料：高密度聚乙烯** | **个** |  |  |
| **3** | **其他垃圾桶** | **470\*330\*760mm外观要求：表面应光滑平整，不应有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹，闭合部位不应有明显变形。同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身应色泽均匀性能：产品距离地面800mm高度不加负荷跌落时，应无破损材料：高密度聚乙烯** | **个** |  |  |
| **4** | **医疗废物垃圾桶** | **750\*575\*1065mm外观：表面应光滑平整，不应有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹，闭合部位不应有明显变形。同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身应色泽均匀材料：高密度聚乙烯(HDPE)为原料，轮轴宜采用实心钢轴，并做防腐处理** | **个** |  |  |
| **5** | **生活垃圾桶** | **750\*575\*1065mm外观：表面应光滑平整，不应有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹，闭合部位不应有明显变形。同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身应色泽均匀材料：高密度聚乙烯(HDPE)为原料，轮轴宜采用实心钢轴，并做防腐处理** | **个** |  |  |
| **6** | **其他垃圾桶** | **750\*575\*1065mm外观：表面应光滑平整，不应有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹，闭合部位不应有明显变形。同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身应色泽均匀材料：高密度聚乙烯(HDPE)为原料，轮轴宜采用实心钢轴，并做防腐处理** | **个** |  |  |
| **7** | **圆桶** | **620\*660mm外观要求：表面应光滑平整，不应有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹，闭合部位不应有明显变形。同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身应色泽均匀性能：产品距离地面800mm高度不加负荷跌落时，应无破损材料：高密度聚乙烯** | **个** |  |  |
| **8** | **圆桶** | **620\*660mm外观要求：表面应光滑平整，不应有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹，闭合部位不应有明显变形。同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身应色泽均匀性能：产品距离地面800mm高度不加负荷跌落时，应无破损材料：高密度聚乙烯** | **个** |  |  |
| **9** | **不锈钢两分类垃圾桶** | **760\*380\*800mm 材料：不锈钢** | 个 |  |  |